C:\Users\Dizain\Desktop\logo.png Москва, Каширское шоссе, 7/1

email: [almaz-sto@mail.ru](mailto:almaz-sto@mail.ru)

тел: 8 (499) 611-16-03

8 (499) 611-21-92

8 (499) 611-18-57

Методическое пособие по монтажу торговой системы

SUPER ALIAS.

Москва 2016г.

Монтаж системы SUPER ALIAS.

Шаг 1.

Разложить все панели и профиля на полу лицом вниз.

Шаг 2.

Выровнять верхний и нижний горизонты собираемого модуля.

Шаг 3.

\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 4 (4).JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 2 (1).JPGЗакрепить все профиля саморезами с сферической шапкой в основание замочной прорези как показано на фото. Саморез туго не затягиваем, должен быть люфт.

Шаг 4. После того как весь модуль собран на полу, приступаем к монтажу модуля на стене. Берем крайний торцевой профиль, снимаем его с первой крайней панели и по уровню крепим его к стене.

ВНИМАНИЕ! Важно учитывать тип стены.

Если стена из гипсокартона, то СТРОИТЕЛЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЛОЖЕНА ЗАКЛАДНАЯ ИЗ ФАНЕРЫ 10 мм. ПО ВСЕЙ СТЕНЕ ГДЕ БУДЕТ МОНТИРОВАТЬСЯ МОДУЛЬ!!!

В этом случае профиля крепятся к стенам саморезами ф4 х40 на все отверстия (далее изложенный метод монтажа основан на этом варианте).

Если стена монолитная (кирпич, бетон, гипсобетон, строительные блоки и тд и тп), то профиля крепятся на саморезамы ф4х70 + бюбеля на все отверстия, предварительно разметив и рассверлив отверстия, забив в них дюбеля.

\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 1 (3).JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 5 (3).JPG

\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 5 (2).JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 2.JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 3 (2).JPGШаг 5.

Берем следующую бегущую панель вместе c идущим следом профилем, профиль не снимаем с панели. Навешиваем на уже закрепленный первый торцевой профиль. Выравниваем по уровню и крепим к стене на все отверстия. После чего снимаем эту панель и крепим профиль к стене на отверстия, которые были скрыты за панелью. Одеваем панель обратно.

Шаг 6.

\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 2 (5).JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 4 (5).JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 4.JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 1.JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 1 (5).JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 3 (1).JPGКрепим все оставшиеся панели до самой последней, руководствуясь шагом 5.

Шаг 7. (Завершающий).

И так, у нас осталась последняя панель и завершающий торцевой профиль. Навешиваем эту панель с профилем на предыдущую панель. Отмечаем ее местоположение на стене по уровню. Снимаем панель с профилем. Берем профиль, крепим его к стене на заранее отмеченное место. В завершении всей сборки вешаем панель обратно и радуемся ☺

\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 5 (4).JPG\\Yacomputer_old\d\ЕВГЕНИЙ ОБМЕН\СБОРКА SUPER ALIAS ИЛЬЯ\фото 1 (3).JPG

P.S.

C:\Users\Dizain\Desktop\IMG_8937.JPGЕсли по каким-то причинам Вам не понятно вышеизложенное, то рекомендуем Вам оплатить либо монтаж, либо шеф - монтаж, и наши специалисты всегда будут рады вам помочь.